**Lote 01 - GABINETE DO PREFEITO**

Bancada em L” 3.9mtsx1.50mts, mesa prefeito, composta por tampos e laterais com 30mm espessura em MDF amadeirado tom médio, módulos com 18mm espessura. Gaveteiro 4 gavetas e 02 gavetões com corrediças telescópicas com frentes de espessura 18mm MDF amadeirado. Puxadores embutidos em perfil alumínio com ponteira. Conforme detalhamento em anexo.

Mesa de reunião em MDF AMADEIRADO MÉDIO, 2.30X1.00mts, espessura mínima de 30mm tampo. Modelo em anexo.

Móvel suspenso com painel para televisão. Painel MDF amadeirado médio com espessuras de 18mm para montagem do painel com 78mm profundidade, 1.93mts de largura e 1.20mts de altura. Móvel de montagem suspensa MDF amadeirado médio em espessura mínima de 25mm, 1.93mts de largura, 0.40cm altura e 0.40cm profundidade, com uma gaveta de corrediça telescópica e puxador embutido de alumínio com ponteira. Conforme detalhamento em anexo.

Móvel para frigobar em MDF bege acinzentado claro, mínimo de 25mm espessura, 1.20mts de largura, 0.90cm de altura, 0.50cm de profundidade. Vão aberto para frigobar de .60cm largura, Módulo MDF 18mm espessura com 01 porta de abrir com uma prateleira interna. Puxador embutido alumínio com ponteira. Conforme detalhamento em anexo.

Móvel para embutir em nicho na parede 2.81mtsx0,86cm, MDF 18mm espessura, bege acinzentado claro, com 02 portas de correr 18mm e puxadores em alumínio com ponteira embutidos. Prateleiras internas. Conforme detalhamento em anexo.

Móvel WC suspenso MDF amadeirado médio 18mm espessura e contorno espessura 25mm mínimo com 0.50cm de altura, 0.90cm de largura e 0.55cm de profundidade. 01 basculante inversa com pistão a gás, puxador perfil alumínio embutido e 01 nicho aberto.

**Valor R$**

Condor 12 de Janeiro de 2022